**W dniu 05.10.2023 r. w Sali konferencyjnej na parterze Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim o godzinie 9:30, zaplanowano podpisanie umowy na modernizację ulicy Lipowej na odcinku od al. Marylskiego do al. Parkowej we wsi Książenice.**

 **Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: **„*Modernizacja ulicy Lipowej na odcinku od al. Marylskiego do al. Parkowej we wsi Książenice.***

Pracą rozbiórkowym podlegać będą wyłącznie elementy zagospodarowania pasa drogowego.

Nie należy dokonywać rozbiórki istniejących ogrodzeń posesji, znajdujących się w pasie drogowym (przyjęte rozwiązania projektowe dostosować do zastanego zagospodarowania terenu).

W ramach remontu konieczne jest zawężenie istniejących jezdni, co wiąże się z rozebraniem

jej fragmentów. Rozbiórce podlegać będą również fragmenty jezdni, w miejscach jej poszerzenia,

w taki sposób aby, łączna szerokość poszerzenia i odtworzenia jezdni nie by mniejsza niż 50 cm.

W miejscach wykonywanych poszerzeń i zwężeń należy osadzić nowe krawężniki lub oporniki betonowe, co wiąże się z rozbiórką istniejących.

Całkowitej rozbiórce podlegać będzie początkowy odcinek jezdni stanowiący w obecnym

stanie płyty betonowe.

W przypadku kolizji istniejących nawierzchni drogowych z projektowanymi, należy dokonać

rozbiórki istniejących i odpowiednio przygotować podłoże przed ułożeniem nowych.

Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania pozostają własnością Inwestora.

Pozostałe materiały z rozbiórki zostaną zagospodarowane i zutylizowane przez Wykonawcę

robót.

**3.12. Zestawienie powierzchni**

*Tabela 7 Zestawienie powierzchni projektowanego zagospodarowania terenu*

***Lp. Powierzchnia Materiał Obmiar [m2]***

1 Nawierzchnia jezdni KR1 mieszanka mineralno-asfaltowa 616.33

Nawierzchnia jezdni nakładka mieszanka mineralno-asfaltowa 2 465.37

2 Nawierzchnia chodnika mieszanka mineralno-asfaltowa 1 084.53

3 Nawierzchnia zjazdów kostka betonowa 70.05

4 Nawierzchnia zjazdów kruszywo 69.70

5 Nawierzchnia zjazdów mieszanka mineralno-asfaltowa 117.84

6 Pobocze kruszywo 452.55

7 Humusowanie ziemia urodzajna 2 185.08

**4. Gospodarka zielenią**

Budowa chodnika nie wymaga wycinki istniejących drzew i krzewów. Projektowane tereny

zielone należy obsiać mieszanką traw.

Termin zakończenia realizacji zamówienia ustala się **na 170 dni od daty podpisania niniejszej umowy na wykonanie robót.**

**Wykonawca:**

**Robokop Grzegorz Leonowicz, ul. Dębowa 8/45; 05-822 Milanówek**

**Wynagrodzenie – 1 512 900,00 zł. brutto.**